|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Αγγελική Παγκάλου | | | ΑΜ  (Υπόλοιπο) | 19668081  (%3) |
| Χώρος | υποδίκτυο | Μάσκα | Broadcast | 1η IP | Τελευταία IP |
| LIBRARY | 192.168.3.0 | 255.255.255.192 | 192.168.3.63 | 192.168.3.1 | 192.168.3.62 |
| LIbrary | 192.168.3.64 | 255.255.255.192 | 192.168.3.127 | 192.168.3.65 | 192.168.126 |
| STAFF | 192.168.3.128 | 255.255.255.192 | 192.168.3.191 | 192.168.2.129 | 192.168.190 |
| STAFF | 192.168.3.192 | 255.255.255.192 | 192.168.3.255 | 192.168.3.193 | 192.168.3.254 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1- SWITCH Σχολείου | | | | | |
| Port | Τερματικό/Interface | IP | Mask | Getway | DNS |
| Fa 0/1 | PC0 | 192.168.3.2 | 255.255.255.192 | 192.168.3.1 | 192.168.3.6 |
| Fa 0/2 | PC1 | 192.168.3.3 | 255.255.255.192 | 192.168.3.1 | 192.168.3.6 |
| Fa 0/3 | PC2 | 192.168.3.4 | 255.255.255.192 | 192.168.3.1 | 192.168.3.6 |
| Fa 0/4 | PC3 | 192.168.3.5 | 255.255.255.192 | 192.168.3.1 | 192.168.3.6 |
| Fa 0/5 | PRN | 192.168.3.7 | 255.255.255.192 | 192.168.3.1 | 192.168.3.6 |
| Fa 0/6 | SVR1 | 192.168.3.6 | 255.255.255.192 | 192.168.3.1 | 192.168.3.6 |
| Fa 0/7 | PC4 | 192.168.3.129 | 255.255.255.192 | 192.168.3.1 | 192.168.3.6 |
| Fa 0/8 | PC5 | 192.168.3.130 | 255.255.255.192 | 192.168.3.1 | 192.168.3.6 |
| Fa 0/9 | LAP | 192.168.3.131 | 255.255.255.192 | 192.168.3.1 | 192.168.3.6 |
| Gig 0/1 | R1 Σχολείου  (G 0/0) | Trunk | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1- Router Σχολείου | | | | | | |
| port | Τερματικο/Interface | IP | | Mask | Gateway | DNS |
| Gig 0/0.1 &  Gig 0/0.2 | S1- Switch Σχολείου  GO/1 | 192.168.3.1 | 192.168.3.129 | 255.255.255.192 | 192.63.235.1 | 192.168.3.6 |
| Gigb 0/1 | DLS modem/Cloud – Router ΠΣΔ | 81.186.127.3 | | 255.255.128.0 | 61.217.124.1 | 192.168.3.6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R1- ROUTER ΣΧΟΛΕΊΟΥ | | | |
| Δικτυο | Μάσκα | Gateway | |
| 62.217.124.0 | 255.255.255.0 | 61.217.124.1 | |
| 195.130.96.0 | 255.255.240.0 | 195.130.100 | 195.130. 101 |
| 194.63.135 | 255.255.255.0 | 192.63.235.1 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1- Switch Σχολείου | | | | | |
| Port | Τερματικό/Interface | IP | Mask | Gateway | DNS |
| Fa 0/1 | SRV2- ΠΣΔ Server | 194.63.235.2 | 255.255.255.0 | 194.63.235.1 | 194.63.235.2 |
| Ga 0/1 | R2 ΠΣΔ (Gig 0/1) | 194.63.235.1 | 255.255.255.0 | 194.63.235.1 | 194.63.235.2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2-Router ΠΣΔ | | | | | |
| Port | Τερματικό/interface | IP | Mask | Gateway | DNS |
| Gig 0/0 | Cloud/DSL Modem- Router Σχολείου | 81.186.0.1 | 255.255.128.0 | 194.63.235.1 | 194.63.235.2 |
| Gig 0/1 | S2 (Gig 0/1) | 194.63.235.1 | 255.255.255.0 | 194.63.235.1 | 194.63.235.2 |
| Se 0/3/0 | R3 GRNET (se 0/3/0) | 12.0.0.1 | 255.255.255.0 | 62.217.124.1 | 62.217.124.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R2-Router ΠΣΔ | | |
| Δίκτυο | Μάσκα | Gateway |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |
| 195.130.96.0 | 255.255.240.0 | 195.130.100.1 |
| 62.217.124.0 | 255.255.255.0 | 62.217.124.1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3- Switch ΕΔΥΤΕ | | | | | |
| port | interface | ip | mask | gateway | DNS |
| Fa 0/1 | SRV3 -GRNET Server (DNS/HTTP/EMAIL) | 62.217.124.2 | 255.255.255.0 | 62.217.124.1 | 62.217.124.2 |
| GIG 0/1 | R3 GRNET (gig 0/0) | 62.217.124.1 | 255.255.255.0 |  | 62.217.124.2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 -ROUTER GRNET | | | | | |
| port | Interface | IP | Mask | Gateway | DNS |
| Gig 0/0 | S3 (Gig 0/1) | 62.217.124.1 | 255.255.255.0 | 62.217.124.1 | 62.217.124.2 |
| Se 0/3/0 | R2(Se 0/3/0) | 12.0.0.2 | 255.255.255.0 | 12.0.0.1 | 62.217.124.2 |
| Se 0/3/1 | R4 (se 0/3/0) | 14.0.0.1 | 255.255.255.0 | 14.0.0.2 | 62.217.124.2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R3- ROUTER GRNET | | | |
| Δικτυο | Μάσκα | Gateway | |
| 194.63.235.0 | 255.255.255.0 | 192.63.235.1 | |
| 195.130.96.0 | 255.255.240.0 | 195.130.100 | 195.130. 101 |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4 -ROUTER UNIWA | | | | | |
| port | Interface | IP | Mask | Gateway | DNS |
| Gig 0/0 | S3-NoC (Gig 0/1) | 195.130.100 | 255.255.255.0 | 195.130.100.1 | 195.130.100.19 |
| Gig 0/1 | S5-ALIS(Gig 0/1) | 195.130.101.1 | 255.255.255.0 | 195.130.100.1 | 195.130.101.19 |
| Se 0/3/0 | R3 (se 0/3/1) | 14.0.0.2 | 255.255.255.0 | 14.0.0.1 | 192.130.101.19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R4- ROUTER uniwa | | |
| Δικτυο | Μάσκα | Gateway |
| 194.63.235.0 | 255.255.255.0 | 192.63.235.1 |
| 62.217.124.0 | 255.255.255.0 | 62.217.124.1 |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |